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1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт определения перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (типовые мероприятия), далее Стандарт, устанавливает примерный перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и  устанавливают способы, регламентирующие определение производственных, научных, технических, организационных и экономических мер, имеющих целью достижение эффективности использования энергетических ресурсов.

1.2. Положения, установленные в настоящем Стандарте, применяются членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль», далее Партнерство, при осуществлении деятельности по энергетическому обследованию.

1.3. Настоящий Стандарт разработан с целью:

• обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников при проведении энергетических обследований членами Партнерства;

• обеспечения единых принципов и подходов к проведению энергетических обследований членами Партнерства;

• обеспечения точности и единства измерений при проведении энергетических обследований членами Партнерства;

• обеспечения соответствия результатов энергетических обследований, выполненных членами Партнерства, действующему международному и российскому законодательству, российским стандартам, правилам и нормам;

• недопущения выполнения энергетических обследований членами Партнерства с нарушением действующих российских стандартов, правил и норм.

1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ, иными нормами законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НП «ВЭК» (далее - Партнерство). 

2. Рекомендуемый перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Приведенный примерный перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности может быть расширен иными мероприятиями, внедрение которых возможно в различных отраслях экономики:

2. Примерный рекомендуемый перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Приведенный примерный перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению может быть расширен другими типовыми мероприятиями, внедрение которых возможно в различных отраслях экономики. 

2.1. Генерация энергии

	1 
	Перераспределение нагрузки отопления и горячего водоснабжения между теплоисточниками в летний и переходный периоды. 

	2 
	Использование тепловой и электрической энергии мусоросжигающих заводов. 

	3 
	Использование низкопотенциального сбросного тепла энергоисточников для целей ОВК прилегающих к ТЭЦ промзон. 

	4 
	Применение пиковых энергоустановок для снятия возникающих пиковых нагрузок в городском хозяйстве. 

	5 
	Использование незагруженных промышленных отборов турбин ПТ и Р для выработки низкопотенциальной тепловой энергии. 

	6 
	Использование детандер - генераторов на избыточном давлении газа для выработки электрической энергии, холода. 

	7 
	Глубокая утилизация тепла уходящих газов котельных установок с установкой систем автоматизации. 

	8 
	Реконструкция водоподготовительных установок теплоисточников, модернизация теплообменных аппаратов. 

	9 
	Производство биотоплива, и его применение в энергоисточниках разной мощности. 

	10 
	Применение смешанных топлив (угольные суспензии, торф, "эковут", отходы деревопереработки) на энергоисточниках разной мощности. 

	11 
	Использования энергии воды, ветра, земли, солнечной энергии в зависимости от географических условий региона. 

	12 
	Вывод из эксплуатации выработавших ресурс ДЭС (дизельных электростанций), строительство новых ДЭС с использованием современных технологий (в условиях укрупнения и консолидирования поселков, их частичного закрытия, развития сетевого хозяйства и др.), модернизация ДЭС с использованием нового современного энергоэффективного оборудования. 

	13 
	Вывод из эксплуатации низкоэкономичного, выработавшего моральный и физический ресурс паросилового оборудования газовых ТЭС, замещение его новыми установками с использованием газотурбинных и парогазовых технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных установок с использованием современного энергоэффективного оборудования. 

	14 
	Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования с низкими параметрами пара угольных ТЭС, замещение его новыми установками с использованием эффективных экологически чистых угольных технологий, модернизация и реконструкция действующих конденсационных и теплофикационных агрегатов с целью повышения их энергоэффективности. 

	15 
	Применение модульных одновальных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40-100-170 МВт и ГТУ-ТЭЦ для последовательного сокращения котельных и перехода на когенерацию электроэнергии и тепла в крупных городах и муниципальных образованиях.

	16 
	Применение тепловых насосов и возобновляемых источников низкопотонцеального тепла в системах теплоснабжения (тригенерация) в крупных городах и муниципальных образованиях. 

	17 
	Использование мини-ТЭЦ – установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом утилизатором, газопоршневых и турбодетандорных установок. 

	18 
	Вывод из эксплуатации котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности, модернизация действующих и строительство новых котельных с использованием современных технологий (КПД 85% - твердое топливо, 90% - жидкое топливо, 92% - природный газ). 

	19 
	Модернизация и замещение мощностей ТЭЦ и ГРЭС на базе максимального использования парогазовых и газотурбинных технологий. 

	20 
	Превращение действующих котельных в мини-ТЭЦ с установкой ПСУ, ПГУ, ГТУ. 

	21 
	Увеличение выработки электрической и тепловой энергии по комбинированному циклу. 

	22 
	Сокращение расходов энергоносителей на собственные нужды источников, тепловых и электрических сетей, сокращение потерь в сетях. 

	23 
	Создание автоматизированных систем управления энергоблоками, объектами и энергосистемами в целом. 


2.2. Передача и распределение энергоресурсов 

	1 
	Тепловые сети и тепловые пункты. 

	1.2 
	Использование телекоммуникационных IT – систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения, комплексная автоматизация тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты. 

	1.3 
	Наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя. 

	1.4 
	Организация надзора за строительством, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей. 

	1.5 
	Внедрение оперативных систем контроля и диагностики фактических потерь и текущего состояния трубопроводов. 

	1.6 
	Внедрение современных видов изоляций трубопроводов (ППУ, ППМ изоляции). 

	1.7 
	Реконструкция центральных тепловых пунктов, теплообменников. 


	1.8 
	Строительство дренажных, опускных устройств для осушения каналов. 

	1.9 
	Диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления. 

	1.10 
	Перевод ЦТП на ИТП. 

	1.11 
	Установка ЧРП на привод насосов горячего и холодного водоснабжения. 

	1.12 
	Устройство системы защиты от коррозии трубопроводов. 

	1.13 
	Устройство современных необслуживаемых камер тепловых сетей. 

	1.14 
	Ликвидация сальниковых компенсаторов. Внедрение системы стимулирования эксплуатационного персонала за снижение фактических потерь в тепловых сетях. Строительство новых и замена действующих тепловых сетей с использованием современного энергоэффективного оборудования. 

	2 
	Электрические сети. Подстанции. 

	2.1 
	Проведение комплекса работ по техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов энергосистемы, установка компенсаторов реактивной мощности, осуществление глубоких высоковольтных вводов, исключение ЛЭП 35 и 220 кВ. 

	2.2 
	Реконструкция сетей с минимизацией удельных затрат на единицу расстояния (км/МВт). 

	2.3 
	Организация системы управления графиками нагрузки потребителей в целях снижения пиковой нагрузки на сети. 

	2.4 
	Замена электроотопления автономных подстанций, распредустройств на ночное тепловое аккумулирование. 

	2.5 
	Снижение потерь за счет ликвидации низковольтных (0,4 кВ) сетей с установкой ТП непосредственно в зданиях. 

	2.6 
	Организация технологического учета электроэнергии, передаваемой в схеме энергоснабжения. 

	2.7 
	Компенсация реактивной мощности у потребителей (0,4 кВ) 

	2.8 
	Реконструкция подстанций, замена устаревших трансформаторов с максимальными потерями. 

	2.9 
	Снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей. 

	2.10
	Выбор рациональных уровней напряжения на всех ступенях трансформации в соответствии со статическими характеристиками узлов нагрузки.


2.3. Системы водоснабжения

	1 
	Наладка системы водоснабжения:

- Устранение утечек.

- Замена износившихся трубопроводов и труб с заниженным диаметром.

	2 
	Наладка насосного оборудования:

- Установка частотно- регулируемого привода.

- Замена насоса.

- Подрезка рабочего колеса.

- Замена рабочего колеса.

- Внесение изменения в инструкцию по эксплуатации насосных агрегатов.

	3 
	Разработка норм на водопотребление.

	4 
	Определение и устранение причин нерационального водопользования.


2.4. Наружное освещение и указатели 

	1 
	Разработка проектов освещения кварталов, пространственно распределенного освещения, исходя из требований энергосбережения. 

	2 
	Разработка конструкций для защиты осветительных приборов и указателей от снега. 

	3 
	Внедрение современных энергосберегающих ламп. 

	4 
	Замена указателей на светодиодные, и с питанием от солнечных батарей. 

	5 
	Массовое использование светильников на солнечных батареях (в условиях повышенных затрат на прокладку кабелей). 

	6 
	Внедрение светоотражающей окраски и разработка нормативно-технической документации с требованиями к ней. 


2.5. Подземные сооружения и коммуникации (тоннели, проходные коллектора и каналы, дренажные станции, камеры и т.д.) 

	1 
	Активное использование светоотражающего покрытия в тоннелях. 

	2 
	Использование естественной вентиляции для проветривания и безопасного функционирования подземных сооружений. 

	3 
	Совместное применение электрохимической защиты и высокоэффективных катодных станций 

	4 
	Создание системы диагностики по выявлению источников затопления в тоннелях 

	5 
	Использование светодиодных шнуров для обозначения габаритов строительных конструкций 


2.6. Бюджетная сфера

	1 
	Введение лимитирования на потребление энергоресурсов

	2 
	Передача эксплуатации систем энергообеспечения энергосервисным компаниям.

	3 
	Включение в статью затрат учета/биллинга стоимости обслуживания приборов учета энергоносителей.

	4 
	Создание системы персональных стимулов первых руководителей организаций для проведения энергосберегающих мероприятий.

	5 
	Выбор оборудования в рамках бюджетных закупок с учетом энергосберегающих характеристик.

	6
	Смещение начала рабочего дня в случае существенного снижения потребления энергоресурсов.

	7
	Снижение температуры воздуха в неиспользуемых помещениях в ночные часы и выходные дни.

	8
	Модернизация и реконструкция зданий с применением новейших технологий.

	9
	Наладка режимов вентиляции. Установка теплообменников для утилизации тепла вытяжного воздуха.

	10
	Установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей.

	11
	Повышение эффективности работы коммунальных котельных путем замены неэкономичных котлов на более эффективные, перевода паровых котлов в водогрейный режим работы, использование безопасных и экономичных способов очистки поверхностей нагрева от накипи и нагара, внедрение безреагентных и моноблочных недорогих.

	12
	Переход от центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным (ИТП), с установкой ЧРП насосов.

	13
	Повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы услуг.

	14
	Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы и сферы услуг.

	15
	Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы услуг.

	16
	Утепление квартир и мест общего пользования в многоквартирных зданиях, не подлежащих капитальному ремонту (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, остекление лоджий, установка современных радиаторов и др.).

	17
	Применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном секторе.

	18
	Внедрение комплексной системы автоматизации и диспетчеризации котельных, тепловых сетей, ЦТП.


2.7. Коммерческие (непромышленные) потребители



	1 
	Стимулирование потребителей посредством создания гибкой тарифной системы. 

	2 
	Нормирование существующих показателей энергопотребления. 

	3 
	Разработка показателей энергоэффективности и организация их мониторинга. 

	4 
	Создание специализированных групп (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия 

	5 
	Добровольное снижение энергопотребления в пиковые часы 

	6 
	Применение эффективных адсорбционных холодильных машин, тепловых насосов, утилизации вентиляционных выбросов, других передовых технологий


2.8. Промышленность

	1 
	Создание специализированных служб (1-3 чел.) по выявлению нерационального использования энергоресурсов с прямым подчинением первому руководителю предприятия.

	2 
	Переподготовка специалистов.

	3 
	Разработка и реализация программ по утилизации вторичных, сбросных энергоресурсов, тепловых отходов.

	4 
	Мониторинг энергоемкости продукции для сравнения с отраслевыми показателями.

	5 
	Составление программы сокращения величины пикового потребления.

	6
	Использование собственных комбинированных установок (ГТУ, ПГУ) для повышения эффективности использовании ТЭР, покрытия пиковых нагрузок.

	7
	Переход на оборотные циклы водоснабжения. Децентрализация воздухоснабжения, ликвидация пневмотранспорта.

	8
	Совершенствование структуры производства за счет специализации и концентрации отдельных энергоемких производства (литейных, термических, гальванических и др.) с целью вывода из эксплуатации малозагруженного и неэффективного оборудования.

	9
	Совершенствование существующих схем и системы энергоснабжения предприятий, в том числе:

	
	развитие собственной энергетической базы путем комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

повышение эфффективности работы котельных путем автоматизации основных и вспомогательных процессов, оптимизации процессов горения, установки в промышленных котельных турбогенераторов малой мощности ; 

использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, в т.ч. горючих отходов производств; 

снижение энергозатрат на содержание зданий и сооружений; 

применение источников энергии, использующих высокоэффективные термодинамические циклы (ПГУ, ГТУ и т.п.); 

создание мини-ТЭЦ; 

разработка и применение возобновляемых источников энергии.

	10
	Осуществление модернизации и технического перевооружения производств на базе наукоемких ресурсо-, энергосберегающих и экологически чистых технологий.

	11
	Внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация системы электродвигателей

	12
	Внедрение регулируемого электропривода.

	13
	Внедрение систем эффективного производственного освещения.

	14
	Внедрение систем эффективного пароснабжения и возврата конденсата водяного пара.

	15
	Внедрение эффективных систем сжатого воздуха.


2.9. Транспорт

	1
	Железнодорожный транспорт

	
	Замена изношенного парка оборудования на электровозы нового поколения со сниженным аэродинамическим сопротивлением, рекуперативным торможением и эффективной тягой; применение эффективных технологий управления и диспетчеризации и информационных технологий; замена биметаллических подвесных тросов на медные; применение параллельного секционирования; строительство дополнительных тяговых подстанций; ремонт железнодорожных путей и строительство высокоскоростных магистралей.



	2
	Автомобильный транспорт

	
	Обновление парка легковых, грузовых автомобилей и автобусов за счет новых моделей с повышенными показателями топливной экономичности и пониженным выбросом CO2; субсидии покупателям гибридных легковых автомобилей и автомобилей с объемом двигателя до 1 л.; обязательное введение в программы автошкол предмета «Энергоэффективное вождение» и обязательная переподготовка водителей автобусов и грузовых автомобилей раз в 5 лет; применение интегрированного подхода к планированию работы транспорта.

	3
	Трубопроводный транспорт

	3.1
	Газопроводы – оптимизация технологических режимов, модернизация или замена старых силовых агрегатов и компрессоров на новые с КПД 32-36%, применение газодетандерных установок, повышение степени утилизации тепла технологических потоков, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики.

	3.2
	Нефте и нефтепродуктопроводы – реконструкция трубопроводов, сокращение потерь нефти, внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики, модернизация нефтеперекачивающих агрегатов, внедрение установок улавливания легких фракций.


2.10. Сельское хозяйство

	1 
	Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрение энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка.

	2 
	Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива.

	3 
	Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями.

	4 
	Использование гелиоколлекторов для нагрева воды, используемой на технологические нужды.

	5 
	Внедрение частотно-регулируемого привода для технологических установок, вспомогательного оборудования котельных.

	6
	Повышение эффективности работы котельных путем перевода в водогрейный режим.

	7
	Децентрализация схем теплоснабжения с внедрением газогенераторных установок.

	8
	Замена электрокотлов и неэкономичных чугунных котлов на котельные установки, работающие на местных видах топлива.

	9
	Внедрение газогенераторных установок с применением эффективных технологий преобразования низкосортных топлив в высококалорийные.

	10
	Создание мини-ТЭЦ на базе двигателей внутреннего сгорания и, где экономически обоснованно, установка турбогенераторов малой мощности в котельных, строительство малых ГЭС.

	11
	Термореновация производственных помещений.

	12
	Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных поме-щений, а также уличного освещения.

	13
	Установка современной аппаратуры для технического обслуживания, регулирования двигателей внутреннего сгорания.

	14
	Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе.

	15
	Повышение энергоэффективности тепличного хозяйства (улучшение изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого привода).


           2.11. Здания, жилые дома
	1 
	Установка более экономичных модификаций при модернизации и замене

элементов и конструкций здания

	2 
	Установка коллективных счетчиков горячей и холодной воды, тепла, газа, электроэнергии с возможностью передачи информации на диспетчерский пункт

	3 
	Установка узла автоматического регулирования подачи тепла 

	4 
	Обеспечение теплозащиты дома с соблюдением требований СНиП 23-02-2003

"Тепловая защита зданий", включая утепление наружных стен (в т.ч. фасадов), покрытий, перекрытий над подвалами, подкровельных перекрытий, надкровельной части вентканалов, замену или утепление окон и дверей балконов, входных дверей в подъезды

	5 
	Отказ от применения металлических труб при замене инженерных

коммуникаций. Работы проводить с применением труб из полипропилена,

полиэтилена высокого давления, металлопластика. Вне жилых помещений

применять тепловую изоляцию трубопроводов.

	6
	Применение регуляторов давления при давлении на входе системы ГВС более 0,45 МПа.

	7
	Применение фильтров грубой и тонкой очистки воды на входе в здание

	8
	Установка на каждом стояке системы отопления балансировочных автоматических клапанов 

	9
	Замену чугунных радиаторов следует производить на алюминиевые, стальные панельные или конвекционные радиаторы. 

	10
	Установка ИТП с автоматическим регулированием давления и температур

в трубопроводах.

	11
	Установка на ответвлениях от стояков отопления запорной и регулировочной арматуры 

	12
	Замена алюминиевых проводов на провода с медной жилой и усиленной

изоляцией при замене электрощитов и перекладке электропроводки 

	13
	Замена электросчетчиков на электронные многотарифные с возможностью

выхода на АСКУЭ (Автоматизированные системы контроля и учета

электроэнергии), установка на входе в каждую квартиру УЗО 

	14
	Установка на лестничных площадках, пролетах энергосберегающих

антивандальных светильников

	15
	Обеспечение изменения температуры теплоподачи по запрограммированному

алгоритму крышными и модульными котельными 

	16
	Утепление кровли и перекрытия под крышей с применением паропроницаемого материала 

	17
	Утепление стен подвала, заглубленная часть фундамента под отмосткой

современными материалами (экструдированный пенополистирол, каменная

вата)

	18
	Бетонирование пола подвала с обеспечением гидроизоляции 

	19
	Покрытие фасадов здания, не требующих дополнительной теплоизоляции,

гидрофобизирующей штукатуркой или обработка гидрофобизирующими

составами

	20
	Теплоизоляция фасадов здания, требующих утепления, тонким слоем

штукатурки или теплоизолятором с вентилируемым фасадом. Разрешается

применение различных видов декоративной отделки зданий 

	21
	Замена окон на энергоэффективные в подъездах и других помещениях,

относящихся к общему имуществу здания 


6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Стандарту утверждаются решением Общего собрания членов Партнерства и вступают в силу с момента их утверждения

Президент

Некоммерческого Партнерства
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