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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ, действующим законодательством и уставом и иных внутренних документов НП «ВЭК» (далее - Партнерства). 

1.2. Правила предназначены для членов Партнерства, и применяются в Партнерстве с момента приобретения им статуса  саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований. 

1.3. Энергетический паспорт составляется по итогам энергетического обследования юридического лица, индивидуального предпринимателя, продукции, технологического процесса, объекта недвижимости. 

1.4. Содержание энергетического паспорта дополняется в зависимости от видов деятельности обследуемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, объекта обследования (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и др.). Эти дополнения отражаются в виде приложений к единым обязательным формам.
1.5. Настоящие Правила применяются  совместно с положениями Стандартов Партнерства.
2. Правила к содержанию и заполнению форм энергетического паспорта
2.1. Титульный лист энергетического паспорта должен содержать: 

· наименование документа с указанием вида энергетического обследования (обязательное, добровольное); 

· наименование объекта энергетического обследования; 

· дату составления энергетического паспорта; 

· регистрационный номер энергетического паспорта, присваиваемый Партнерством, и штамп Партнерства с датой присвоения регистрационного номера; 

· наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование; 

· наименование Партнерства, членом которой является организация (лицо), проводившее энергетическое обследование; 

· подпись лица, проводившего энергетическое обследование (печать юридического лица); 

· должность и подпись руководителя организации (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица, печать организации (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования. 

2.2. Общие сведения об объекте энергетического обследования должны содержать: 

2.2.1. Информацию об организации, включая: 

· полное наименование организации; 

· вид собственности организации (государственная, частная, смешанная); 

· отраслевую принадлежность организации, код по ОКВЭД; 

· банковские реквизиты, ИНН; 

· юридический адрес; 

· фактический адрес; 

· Ф.И.О., должность руководителя организации, или руководителя коллективного исполнительного органа организации; 

· Ф.И.О., должности, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты должностных лиц, ответственных за техническое оборудования и энергетическое хозяйство организации; 

· наименование головной организации (при наличии). 

2.2.2. Информацию о выпускаемой продукции, работах, услугах, энергопотреблении по годам, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, в том числе: 

· номенклатура основной продукции (работ, услуг); 

· код основной продукции (работ, услуг) по ОКП; 

· объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (работ, услуг); 

· потребление энергоресурсов всего, в том числе на производство номенклатуры основной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.) и условном (тыс. т у.т.) выражении; 

· потребление воды (отдельно по каждому виду потребляемой воды); 

· энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (тыс. т.у.т./тыс.руб.); 
· доля оплаты энергоресурсов в стоимости произведенной продукции;
· суммарная установленная мощность электроприемников;
· среднесписочная численность организации, в том числе промышленно-производственного персонала.
При наличии обособленных подразделений в организации (при заполнении таблицы 2 приложения 2), таблица 1 приложения 2 заполняется на каждое обособленное подразделение отдельно и выполняется сводная таблица, содержащая обобщенные сведения по предприятию. 

2.3. Сведения об оснащенности приборами учета должны содержать: 

· количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды; 

· количество точек ввода со стороны электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды; 

· количество точек учета производимых обследуемой организацией электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды; 

· количество точек учета производимых обследуемой организацией электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды; 

· количество точек учета потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды; 

· количество точек учета потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды; 

· общее количество приборов учета получаемых, производимых и потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды; 

· количество приборов учета получаемых, производимых и потребляемых электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды с нарушенными сроками поверки, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды. 

При наличии на объекте нескольких видов потребляемой тепловой энергии (пар различных параметров, горячая вода, конденсат водяного пара), а также воды (хозяйственно-питьевая, техническая) сведения по приборам учета заполняются отдельно на каждый вид – п.2 и п.5 приложения 3 дополняются соответствующими строками. 
2.4. Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его изменениях должны содержать: 

· объем потребления (в соответствии с формой приложения 4) раздельно электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды (по всем видам потребляемой воды отдельно (хозяйственно-питьевая, техническая, сетевая.....) в натуральном выражении по годам, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования. 

Строка 1.2 (тепловая энергия) приложения 4 заполняется суммарно во всем видам используемой тепловой энергии. 

Строка 1.5 (моторное топливо) приложения 4 заполняется соответственно суммарно по всем типам бензина, дизельного топлива, керосина. 

· сведения по балансу электрической энергии и его изменениях в соответствии с формой приложения;
Строка 2.2. приложения 5 для всех организаций (кроме сетевых) заполняется, как расходы на все вспомогательные нужды предприятия, в т.ч. коммунально-бытовое потребление; 

· сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях в соответствии с формой приложения;
Строка 1.1 приложения 6 заполняется с учетом тепла, возвращенного на источник конденсата водяного пара (при наличии). 

В строке 1.2 приложения 6 указывается приход тепла от стороннего источника, в соответствии с расчетными документами на оплату тепловой энергии от энергоснабжающей организации (а не по приборам учета), т.к. энергоснабжающая организация учитывает в отпуске тепло возвращенного на источник конденсата водяного пара (при наличии). 

Строка приложения 6 «Итого производственный расход» - заполняется за минусом тепла возвращаемого на источник конденсата водяного пара; 

· сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях в соответствии с формой приложения 7; 

· сведения по потреблению, балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях в соответствии с формами приложения 8 (таблицы 1, 2); 

· объем потребления электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в соответствии с формой приложения 9. 

При наличии нескольких видов ВЭР, приведенная форма приложения 9 дублируется для каждого из видов ВЭР;
· показатели использования электрической энергии на цели освещения в соответствии с формой приложения 10. 

Сведения о люминисцентных лампах относятся в графу «энергосберегающие лампы». 

· основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами в соответствии с формой приложения 11. При наличии потребления на технологические нужды природного газа, в графе «примечание» указать установленную мощность по газу; 

· краткая характеристика зданий и сооружений в соответствии с формой приложения 12. 

В графе «удельная тепловая характеристика здания» - в подграфах «фактическая» и «расчетно-нормативная» также показать (через дробь) класс энергоэффективности здания по теплозащите. 

При расчете фактической удельной тепловой характеристики здания использовать данные приборов учета, а при их отсутствии расчетные данные энергоснабжающей организации (в соответствии с платежными документами на оплату). 

2.5. Сведения о показателях энергетической эффективности должны содержать (в соответствии с таблицами приложения 13): 

· наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, дата ее утверждения, соответствие установленным правилам, сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

· перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды; 
· показатели энергетической эффективности продукции, работ услуг, основных энергоемких технологических процессов, основного оборудования; 
· оценка соответствия фактических показателей энергетической эффективности основных видов технологического оборудования и технологических процессов их техническим (паспортным) показателям; 
· рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности. 

2.6. Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) должны содержать: 

· описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов, характеристику в соответствии с формой приложения 14. Форма заполняется для тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов, газопроводов, водопроводов, канализационных сетей. В графе «наименование линии…» указать диаметр и материал тепловой изоляции трубопровода; 

· сведения о протяженности воздушных и кабельных линий в соответствии с формой приложения 15; 

· сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов в соответствии с формой приложения 16; 

· сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности в соответствии с формой приложения 17; 

· наименование, годовой объем передаваемых энергетических ресурсов по годам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, фактические потери 

· оценка соответствия фактических потерь энергоресурсов утвержденным нормативам за пять лет, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования; 

· Рекомендации по сокращению потерь энергоресурсов при их передаче в соответствии с формой приложения 19. 

Формы приложений № 14-19 заполняются только для сетевых организаций. 
2.7. Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов 
В данном разделе, в соответствии с формами приложения 20, по результатам энергетического обследования, дается оценка потенциала возможной годовой экономии энергетических ресурсов и воды на основе: 

· сравнения с достижениями по экономии энергоресурсов и воды организаций аналогичного профиля и мощности; 

· применения оборудования, технологических процессов, имеющих высокую энергетическую эффективность; 

· внедрения наиболее результативных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

2.8. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
В данном разделе, в соответствии с формой приложения 21, по результатам энергетического обследования, приводится перечень типовых организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к внедрению, в том числе: 

· наименование и описание мероприятий; 

· сроки начала и окончания внедрения мероприятий; 

· стоимостная оценка мероприятий и сроки их окупаемости; 

· ожидаемая экономия энергоресурсов и воды по каждому мероприятию. 

Для мероприятий отличных от типовых, необходимо продублировать данную форму. 
2.9. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
В данном разделе, в соответствии с формой приложения 22 привести сведения о должностных лицах обследуемого предприятия, ответственных за обеспечение (внедрение) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, назначенных в соответствии с приказом / распоряжением по предприятию или иными документами предприятия, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий). 
2.10. Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
В данном разделе, в соответствии с формой приложения 23 указываются сведения о количестве и квалификации персонала обследуемого предприятия, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
2.11. Сведения, характеризующие тип обследуемого объекта 
К единым обязательным формам энергетического паспорта разрабатываются в виде приложений формы, характеризующие тип обследуемого объекта (отсутствующие в обязательных формах), в соответствии с действующими нормативными документами, а именно: 

1. СНИП 23-02-2003 Энергетический паспорт здания; 

2. РД 153.34.0-09.164-00. Типовая программа проведения энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии тепловых сетей: Энергетический паспорт системы транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей); 

3. Методические рекомендации и типовые программы энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения: 

- энергетический паспорт теплоэнергетического предприятия (котельных) (приложение 3); 

- энергетический паспорт теплоэнергетического предприятия (тепловых сетей) (приложение 4); 

- энергетический паспорт электроэнергетического предприятия ) (приложение 5); 

4. РД 153-34.0-09.163-00 Типовая программа проведения энергетических обследований тепловых электрических станций и районных котельных Акционерных обществ энергетики и электрификации России: энергетический паспорт тепловой электростанции, районной котельной; 

5. ГОСТ Р 51379-99 Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов; 

6. МГСН 2.01-99 (Правительство Москвы) Система нормативных документов в строительстве. Московские городские строительные нормы энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению: ТСН 23-304-99 г. Москвы, паспорт жилого здания; 

7. Прочие действующие нормативные документы, а также рекомендуемые на местах региональными или муниципальными органами формы энергетических паспортов объектов.

Президент 

Некоммерческого Партнерства

«ВолгаЭнергоКонтроль»                                                     Кузнецов М.Г.
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